Aquí colocaremos los ficheros de carga básica de la FLASHJACKS.

Esto es: las ROM a cargar, el CONFIG.CFG y en caso de NEXTOR o SINFOX, los archivos de sistema raiz (Command.com, autoexec, .SYS, etc...)
FLASHJACKS solo puede cargar archivos del directorio raiz. Esto es una limitación actual.
Pero esto no será problema ya que con la carga de un sistema operativo, este tomará el control y se podrá acceder al resto.

Acordarse que tanto la FAT12 como la FAT16 tienen limitaciones a tener en cuenta:
Solo soportan 512 archivos/directorios en el directorio raiz(que se verán reducidos si se usan nombres largos. Y que no servirán para el MSX)
FAT12 soporta 4.077 archivos/directorios en total y FAT16 65.517. Además de los 512MB de FAT12 y los 4GB del FAT16 por partición.
Si se hace caso omiso puede tener consecuencias fatales. Hay riesgo de pérdida de datos.
Cuidado con los nombres largos y las minúsculas. Si se hace, Windows graba en formato largo y puede que NEXTOR no le agrade apareciendo 
dos archivos, uno de ellos con nombre raro, además de falso.

Acordarse en el salvado de ROMS y otros:
Hay que tener especial cuidado en no resetear en procesos de guardado. Podría destrozar los datos y el directorio del sistema.
En Windows está el extraer de manera segura pero aquí solo nos queda la intuición.
Solo podremos extraer tarjeta o resetear en procesos donde la tarjeta no esté salvando datos.
Si tenemos programadas opciones de salvado en el arranque cuidado con hacer dos resets seguidos. Nos destrozará los datos seguro.
Esperar a que termine el proceso de arranque de FLASHJACKS para iniciar un nuevo reset.
Si queremos evitar un fallo de doble reset prescindir de los salvados programados. 

Las particiones: 
Lo ideal es particionar y formatear con el _FDISK del NEXTOR. En SINFOX estamos obligados a usar el MSX para particionar ya que Windows no formatea en FAT12.
Aunque te parezca compatible tu partición hecha con WINDOWS o LINUX, no lo es exactamente. 
Si usamos la original de una tarjeta recien comprada o formateada con un PC, nos funcionará con una cantidad determinada de archivos.
Pero cuando sobrepasamos cierta cantidad, el sistema se vuelve inestable(El MBR es ligéramente diferente).
Todo lo comentado pasa tanto con NEXTOR como con el sistema embebido de FLASHJACKS (aunque el sistema embebido es mas tolerante ya que soporta hasta FAT32).

Para particionar desde NEXTOR(FLASHIDE):
Necesitarás dos tarjetas. Una funcional y otra a particionar. O una sola tarjeta pero deberás copiar de nuevo los archivos ya que esta se formateará.
La funcional no hace falta que sea totalmente funcional. Puedes meter en una tarjeta formateada con PC los archívos básicos del sistema.
Arrancas FLASHJACKS y espera a que ejecute NEXTOR. Te vas al BASIC. En ese momento realizas el cambiazo de tarjetas(si quieres hacerlo en otra).
FLASHJACKS permite el cambio en caliente. 
Ejecutas _FDISK.
Eliges SUNRISE y desde allí ya verás la tarjeta.
Primero borras partición existente.
Luego creas una nueva. La que te sugiere suele ser la buena.
Escribes y ya puedes salir y apagar el equipo.
A partír de aquí ya puedes usar la tarjeta desde el PC libremente para arrastrar los archivos del sistema y tus DSK,ROMs etc...

Para particionar desde SINFOX:
Necesitarás dos tarjetas. Una funcional y otra a particionar. O una sola tarjeta pero deberás copiar de nuevo los archivos ya que esta se formateará.
La funcional no hace falta que sea totalmente funcional. Puedes meter en una tarjeta formateada con PC los archívos básicos del sistema(SINFOX).
Arrancas FLASHJACKS y cuando salga el logo MSX retiras la tarjeta tal cual.
Dejas que arranque el sistema interno de la ROM.
Una vez en el DOS insertas la tarjeta a formatear en FAT12 y ejecutas INSTALL.
Acordarse que SINFOX solo puede ver tarjetas SDSC y MMC. Y el sistema FAT12 solo es capaz de manejar hasta 512MB.
Una tarjeta distinta no la reconocerá.
Formateamos según nuestras necesidades y como unidad A elegimos la capacidad de la tarjeta.
Como unidad B elegimos unidad de disco interna.
Una vez formateada vamos a un PC y copiamos los archivos de backup para SINFOX.
A partír de aquí ya puedes usar la tarjeta desde el PC libremente para arrastrar los archivos del sistema y tus DSK,ROMs etc...
Acordarse que cargará el multimente pero este no es tan operacional como en NEXTOR.
Para cargar un DSK deberás usar DISKMAN.

El Multimente:
En SUNRISE hay dos tipos MM.COM y MM2.COM. El MM no hace conteo de la capacidad total (mas rápido) y el MM2 que si lo hace (mas lento).
Por defecto está puesto el MM más sencillo y visualmente más uniforme. Renombrar uno por otro para cambiar de versión.
En SINFOX la filosofia es la misma pero el MM2 no tiene el parche de FAT16. De todos modos falla en el borrado de archivos cuando lo ha tocado windows.

Por último. Los sistemas operativos de PC,MAC,etc...:
Windows7,8,etc... por ejemplo, verifica cada vez que insertas una tarjeta que la integridad de ficheros es correcta.
El MSX solo escribe los datos y no actualiza ciertas variables que hacen mas facil a Windows saber por ejemplo la capacidad total disponible.
Windows suele dar un mensaje de problema de unidad y te sugiere examinarla. Ignoralo ya que si examinas te dirá luego que está correcto.
El examinador de windows actualiza las variables de nuevo hasta que el MSX escriba algo otra vez.
Cuidado con los antivirus de PC y otras restricciones administrativas. Suelen bloquear y hasta borrar archivos ejecutables .COM, .EXE, etc...
Esto se hace por seguridad pero nos fastidia nuestra copia a la tarjeta e incluso el archivo origen.
Windows cada vez se decanta mas a sistemas mas modernos y se empieza a dejar de lado los sistemas antiguos de datos. 
Algún día diremos adiós definitivamente al sistema FAT.

